«Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ или материалов | Единица измерения | Кол. | Примечание |
|  | Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли ( замена на профлист Н66 )на пристрое для минеральной воды ( по оси в/г 5-6) | 100 м2 | 0,222 |  |
| 2 | Ремонт приямков по оси В/Г ( замена кирпичной кладки стен, ремонт пола приямков) | М3 | 5,4 |  |
| 3 | Ремонт и устройство входа в подвал по оси А/Б | 100 м2 | 0,28 | (по проекту 7/16 КР 1,2 листы 24,25) |
| 4 | Восстановление ограждение на кровле: - ремонт и установка нового | м | 94 | (по проекту 34/ 18 КР листы 1) |
|  | -установка нового | м | 94 |  |
| 5 | Установка противоснегового ограждения | м | 204 | (по проекту 34/ 18 КР листы 1) |
| 6 | Устройство капельника карнизного из кровельного железа (фасонина из торговой сети) по осям В/Г -3. | м | 66 | К=1,1(по проекту 7/16 КР 1,2 листы 16.17) |
| 7 | Ремонт ендовы по оси 3- А-Б  - демонтаж монтаж профлиста | м2 | 50 |  |
|  | -наклейка рулонного ковра | М2 | 10 | По лотку из оцинков железа. |
| 8 | Подшивка карниза по осям В/Г -3.по проекту . | м | 61 | (по проекту 7/16 КР 1,2 листы 16.17) |
| 9 | Устройство водосточных труб В/Г -3 | м | 66 |  |
| 10 | Устройство вентиляции ( коллекторов на третьем этаже ВЕ1- ВЕ-10) по проекту 10/18 ОВ |  |  |  |
| 11 | Облицовка фасадов керамогранитом по осям В/Г -3 . | 100 м2 | 5.09 | По измененным листам проекта 7/16 КР1.2 л.16 и 17. |
| 12 | Устройство отмостки. | 100м2 | 0,608 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

На второй этап облицовки корпуса «Лечебный » ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Васильевский» по адресу :РТ Зеленодольский район пос.Васильево.

ГИП ООО Элмиспром \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Плотников С.В